// SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
/*
 * Copyright (c) 2023 Qualcomm Innovation Center, Inc. All rights reserved.
 */

#include "sun-qrd.dtsi"

&pmic_glink_adc {
	status = "ok";

	smb1501_1_iin {
		reg = <0x1066801>;
		label = "smb1501_1_iin";
	};

	smb1501_1_ichg {
		reg = <0x1066802>;
		label = "smb1501_1_ichg";
	};

	smb1501_1_die_temp {
		reg = <0x1066803>;
		label = "smb1501_1_die_temp";
	};

	smb1501_2_iin {
		reg = <0x1066901>;
		label = "smb1501_2_iin";
	};

	smb1501_2_ichg {
		reg = <0x1066902>;
		label = "smb1501_2_ichg";
	};

	smb1501_2_die_temp {
		reg = <0x1066903>;
		label = "smb1501_2_die_temp";
	};
};

&pmic_glink_debug {
	i2c@106 {
		reg = <0x106>;	/* I2C instance 6 in ADSP for SE5 */
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		qcom,bus-type = "i2c";

		qcom,smb1501@68 {
			compatible = "qcom,i2c-pmic";
			reg = <0x68>;
			qcom,can-sleep;
		};

		qcom,smb1501@69 {
			compatible = "qcom,i2c-pmic";
			reg = <0x69>;
			qcom,can-sleep;
		};

		qcom,idt9418@3b {
			compatible = "qcom,i2c-pmic";
			reg = <0x3b>;
			qcom,can-sleep;
		};
	};
};
